**مشخصات نقشه**

- ارائه نقشه با مقياس 200/1 یا 100/1 (ترجيحا كامپيوتري) به نحوي که مساحت هر فضا در قسمت راهنماي نقشه(سمت چپ نقشه) درج شده باشد.

- طراحي گردش كار(از نظر ورود و خروج مواد اوليه، خروج محصولات، رفت و آمد پرسنل و …) بصورتي كه باعث انتقال آلودگي به سالن توليد و بسته بندي و تشديد آلودگي در محيط نگردد.

- طراحي گردش كار براساس تفكيك فضاهاي تميز و كثيف

- مساحت سالن توليد و بسته بندي حداقل 4 برابر مساحت كليه ماشين آلات، ميزهاي توليد و بسته بندي

- مشخص نمودن ابعاد فضاها بر روي نقشه

- مشخص نمودن كروكي محل

- مشخص نمودن پلان كلي موقعيت كارخانه به تفكيك

- مشخص کردن نحوه چيدمان دستگاهها و تجهيزات به تفكيك خطوط توليدي در نقشه به صورت راهنما در سمت راست

- مشخص کردن كليه فضاهاي مورد نياز واحد توليدي(سالن توليد و بسته بندي، انبار مواد اوليه، انبار محصول، انبار ملزومات بسته بندي، انبار ضايعات، رختكن و سرويسهاي بهداشتي به تفكيك خانم و آقا، ازمايشگاه)